|  |
| --- |
| pajoheshkadeh.jpg |
| **مرکز خدمات تخصصی شیمی**  پژوهشکده تکنولوژی تولید  جهاد دانشگاهی خوزستان |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مشخصات | مدل | نام دستگاه | ردیف |
| F:\edareh\0011241.jpg | طیف سنجی | DR 2800 | اسپکتروفتومتر | 1 |
| F:\edareh\thCAW9L6D3.jpg | اندازه گیری فلزات سدیم، پتاسیم، لیتیم | Fater electronic 405 | فلیم فتومتر | 2 |
| F:\edareh\GeoLabPic_4416_2.jpg | تعیین اسیدیته و قلیائیت | Ph mobile826 | Ph متر | 3 |

|  |
| --- |
| pajoheshkadeh.jpg |
| **مرکز خدمات تخصصی شیمی**  پژوهشکده تکنولوژی تولید  جهاد دانشگاهی خوزستان |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مشخصات | مدل | نام دستگاه | ردیف |
| F:\edareh\24983.jpg | تنظیم دما جهت محیط کشت | Aqua Lytic | انکوباتور | 4 |
| F:\edareh\110N-k.jpg | استریل کردن |  | اتوکلاو | 5 |
| F:\edareh\atmosafe_a35_pferdezucht_schrank_klein_01.jpg | گرمایش و خشک کردن نمونه و ظروف | Memert | آون | 6 |

|  |
| --- |
| pajoheshkadeh.jpg |
| **مرکز خدمات تخصصی شیمی**  پژوهشکده تکنولوژی تولید  جهاد دانشگاهی خوزستان |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مشخصات | مدل | نام دستگاه | ردیف |
|  | عصاره گیری از گل | Vacuum gauge | پمپ خلاء | 7 |
| F:\edareh\ssl1.jpg | مخلوط کردن نمونه های آزمایشگاهی | FR 602 | شیکر | 8 |
| F:\edareh\8c78d339030032eaf6ed6ab63428140116598815.jpg | نگهداری نمونه ها | آزمایش | یخچال | 9 |

|  |
| --- |
| pajoheshkadeh.jpg |
| **مرکز خدمات تخصصی شیمی**  پژوهشکده تکنولوژی تولید  جهاد دانشگاهی خوزستان |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مشخصات | مدل | نام دستگاه | ردیف |
| C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Turbidity-meter.jpg | تعیین کدورت | Aqua Lytic | کدورت سنج | 10 |
| F:\edareh\hot%20plat.jpg | همزدن نمونه های محلول |  | همزن مغناطیسی | 11 |
| F:\edareh\thCAXXBAVJ.jpg | گرمایش و خشک کردن نمونه در دمای بالا |  | حمام شن | 12 |
| F:\edareh\electrothermal heating mantle.jpg | هضم نمونه | electrothermal heating mantle | اجاق | 13 |

|  |
| --- |
| pajoheshkadeh.jpg |
| **مرکز خدمات تخصصی شیمی**  پژوهشکده تکنولوژی تولید  جهاد دانشگاهی خوزستان |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مشخصات | مدل | نام دستگاه | ردیف |
| F:\edareh\ec.jpg | اندازه گیری هدایت الکتریکی | WTW 3310i | EC سنج | 14 |
| F:\edareh\13605.png | جداسازی فیزیکی اجزای نمونه | Behdad | سانتریفیوژ | 15 |
| F:\edareh\5b8aafaa-eb33-43f2-8c7f-3b98d2a3fd90Memmert_WNB14.jpg | حمام آب گرم | Memert | بن ماری | 16 |

|  |
| --- |
| pajoheshkadeh.jpg |
| **مرکز خدمات تخصصی شیمی**  پژوهشکده تکنولوژی تولید  جهاد دانشگاهی خوزستان |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مشخصات | مدل | نام دستگاه | ردیف |
| F:\edareh\thCADM8Q2H.jpg | توزین نمونه ها | Sartorius EK 200i | ترازوی دیجیتال | 17 |
| F:\edareh\2842_mth44628_200_200.jpg | توزین نمونه ها با دقت 0.0001 | Sartorius 2842 | ترازوی حساس | 18 |

|  |
| --- |
| pajoheshkadeh.jpg |
| **مرکز خدمات تخصصی شیمی**  پژوهشکده تکنولوژی تولید  جهاد دانشگاهی خوزستان |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مشخصات | مدل | نام دستگاه | ردیف |
| C:\Users\Sahand\Desktop\دستگاه\thermo-ice-3500-aa-vapor-generator-graphite-furnace-autosampler.jpg | تعیین غلظت فلزات سنگین با دقت ppm,ppb | ice3500  ازکمپانی  Thermo Scientific آمریکا | سیستم جذب اتمی مجهز به اتمایزر شعلهوکوره | 19 |
| C:\Users\Sahand\Desktop\دستگاه\350-kit[1].jpg | اندازه گیری غلظت گازهای خروجی دودکش تا20000 ppm | Testo 350 | سیستم اندازه گیری غلظت گازهای خروجی دودکش مجهز به سیستم رقیق کننده | 20 |
| [Image result for nl 27 rion](http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit6KuWl6jTAhVHJ1AKHbVmBsUQjRwIBw&url=http://www.mip.fi/cms/fi/mittalaitteet/melu-ja-aeaeni/aeaenitasomittarit/tarkkuusluokka-2-mittarit/298-rion-nl-27&psig=AFQjCNETsPGGYIOLItPx2bBfg0kGjQFZXw&ust=1492404774595548) | قابلیت اندازه گیری پارامتر های صوتی | RION NL-27 | سیستم سنجش صوت | 21 |